/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {
    chosen {
        zephyr,display = &oled;
        zmk,kscan = &kscan0;
    };

    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";

        diode-direction = "col2row";
        row-gpios
            = <&pro_micro 20  (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 16 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
                    , <&pro_micro 18  (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
                    , <&pro_micro 19  (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;
        col-gpios
            = <&pro_micro 9  GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 6  GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 5  GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&pro_micro 4  GPIO_ACTIVE_HIGH>
                    , <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            ;
    };

    encoder_1: encoder_1 {
        compatible = "alps,ec11";
        a-gpios = <&pro_micro 8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
        b-gpios = <&pro_micro 7 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
        steps = <80>;
        status = "disabled";
    };

    encoder_2: encoder_2 {
        compatible = "alps,ec11";
        a-gpios = <&pro_micro 1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
        b-gpios = <&pro_micro 0 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>;
        steps = <80>;
        status = "disabled";
    };

};

&pro_micro_i2c {
    status = "okay";

    oled: ssd1306@3c {
        compatible = "solomon,ssd1306fb";
        reg = <0x3c>;
        width = <128>;
        height = <32>;
        segment-offset = <0>;
        page-offset = <0>;
        display-offset = <0>;
        multiplex-ratio = <31>;
        segment-remap;
        com-invdir;
        com-sequential;
        prechargep = <0x22>;
    };
};
