# SPDX-License-Identifier: MIT

CONFIG_SOC_SERIES_STM32F0X=y
CONFIG_SOC_STM32F072XB=y
# 72MHz system clock
CONFIG_SYS_CLOCK_HW_CYCLES_PER_SEC=72000000

# Floating Point Options
CONFIG_FPU=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable pinctrl
CONFIG_PINCTRL=y

# Poll to avoid interrupt overlap issues
CONFIG_ZMK_KSCAN_DIRECT_POLLING=y

# Needed to reduce this to size that will fit on F072
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=1024

# clock configuration
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y

