/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {

	chosen {
		zephyr,display = &oled;
		zmk,matrix_transform = &default_transform;
	};

	default_transform: keymap_transform_0 {
		compatible = "zmk,matrix-transform";
		columns = <10>;
		rows = <4>;
		map = <
		RC(0,4)  RC(0,3)  RC(0,2)  RC(0,1)  RC(0,0)  RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9)
		RC(1,4)  RC(1,3)  RC(1,2)  RC(1,1)  RC(1,0)  RC(1,5) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9)
		RC(2,4)  RC(2,3)  RC(2,2)  RC(2,1)  RC(2,0)  RC(2,5) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9)
		                           RC(3,1)  RC(3,0)  RC(3,5) RC(3,6)
		>;
	};

	left_encoder1: left_encoder1 {
		compatible = "alps,ec11";
		label = "L_ENCODER1";
		resolution = <4>;
		status = "disabled";
	};

	left_encoder2: left_encoder2 {
		compatible = "alps,ec11";
		label = "L_ENCODER2";
		resolution = <4>;
		status = "disabled";
	};

	right_encoder1: right_encoder1 {
		compatible = "alps,ec11";
		label = "R_ENCODER1";
		resolution = <4>;
		status = "disabled";
	};

	right_encoder2: right_encoder2 {
		compatible = "alps,ec11";
		label = "R_ENCODER2";
		resolution = <4>;
		status = "disabled";
	};

	sensors {
		compatible = "zmk,keymap-sensors";
		sensors = <&left_encoder1 &right_encoder1>;
	};
};

&pro_micro_i2c {
	status = "okay";

	oled: ssd1306@3c {
		compatible = "solomon,ssd1306fb";
		reg = <0x3c>;
		label = "DISPLAY";
		width = <128>;
		height = <32>;
		segment-offset = <0>;
		page-offset = <0>;
		display-offset = <0>;
		multiplex-ratio = <31>;
		segment-remap;
		com-invdir;
		com-sequential;
		prechargep = <0x22>;
	};
};
