/*
*
* Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
* SPDX-License-Identifier: MIT
*
*/

#include "adv360pro.dtsi"

/{
    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        wakeup-source;

        diode-direction = "col2row";
        row-gpios
            = <&gpio0 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 31 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 30 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 29 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;

        col-gpios
            = <&gpio0  12 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1  9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0  7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1  11 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1  10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1  13 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1  15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            ;
    };
};

&matrix_transform0 {
    col-offset = <10>;
};
