/*
 * Copyright (c) 2020 Pete Johanson
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

/ {
    chosen {
        zmk,kscan = &kscan0;
    };

    kscan0: kscan_0 {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-direct";

        label = "KSCAN";

        input-gpios
            = <&gpioa 10 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpioa 9 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpioa 0 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpiob 8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpiob 11 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpiob 9 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpioa 8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpioa 7 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpiob 1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            , <&gpiob 2 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
            ;

    };

    // TODO: Per-key LED node(s)
};

