/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */


/ {
    chosen {
        zephyr,console = &cdc_acm_uart;
        zmk,battery = &vbatt;
    };

    vbatt: vbatt {
        compatible = "zmk,battery-voltage-divider";
        label = "BATTERY";
        io-channels = <&adc 7>;
        power-gpios = <&gpio0 14 (GPIO_OPEN_DRAIN | GPIO_ACTIVE_LOW)>;
        output-ohms = <510000>;
        full-ohms = <(1000000 + 510000)>;
    };
};

&adc {
    status = "okay";
};

&usbd {
    cdc_acm_uart: cdc_acm_uart {
        compatible = "zephyr,cdc-acm-uart";
        label = "CDC_ACM_0";
    };
};

&qspi {
    status = "disabled";
};
