/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

/dts-v1/;
#include "nice_nano.dtsi"

/ {
    chosen {
        zmk,battery = &vbatt;
    };

    ext-power {
        compatible = "zmk,ext-power-generic";
        label = "EXT_POWER";
        control-gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    };

    vbatt: vbatt {
        compatible = "zmk,battery-voltage-divider";
        label = "BATTERY";
        io-channels = <&adc 2>;
        output-ohms = <2000000>;
        full-ohms = <(2000000 + 806000)>;
    };
};
