#
# Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
# SPDX-License-Identifier: MIT
#

CONFIG_SOC_SERIES_NRF52X=y
CONFIG_SOC_NRF52840_QIAA=y
CONFIG_BOARD_ADV360PRO_RIGHT=y

# Enable MPU
CONFIG_ARM_MPU=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable SPI for LEDS
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_NRFX=y

# Enable writing to flash
CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=y
CONFIG_MPU_ALLOW_FLASH_WRITE=y
CONFIG_NVS=y
CONFIG_SETTINGS_NVS=y
CONFIG_FLASH=y
CONFIG_FLASH_PAGE_LAYOUT=y
CONFIG_FLASH_MAP=y

# Enable 32kHz crystal
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_XTAL=y
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_150PPM=y

#RGB leds config
CONFIG_WS2812_STRIP=y
CONFIG_ZMK_RGB_UNDERGLOW=y
CONFIG_ZMK_RGB_UNDERGLOW_EXT_POWER=y
CONFIG_ZMK_RGB_UNDERGLOW_ON_START=n
CONFIG_ZMK_RGB_UNDERGLOW_EFF_START=0
CONFIG_ZMK_RGB_UNDERGLOW_AUTO_OFF_IDLE=y

#Backlighting configuration
CONFIG_PWM=y
CONFIG_LED_PWM=y
CONFIG_ZMK_BACKLIGHT=y
CONFIG_ZMK_BACKLIGHT_BRT_START=20
CONFIG_ZMK_BACKLIGHT_AUTO_OFF_IDLE=y

#Misc configuration
CONFIG_BT_CTLR_TX_PWR_PLUS_8=y
CONFIG_ZMK_HID_REPORT_TYPE_NKRO=y
CONFIG_ZMK_HID_CONSUMER_REPORT_USAGES_BASIC=y
CONFIG_BUILD_OUTPUT_UF2=y
CONFIG_ZMK_BLE=y
