/*
 * Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "kyria_rev3.dtsi"

&default_transform {
    col-offset = <7>;
};

&kscan0 {
    row-gpios
    = <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
    , <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
    , <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
    , <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
    ;
    col-gpios
    = <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 4  GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 5  GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 6  GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 7  GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 8  GPIO_ACTIVE_HIGH>
    , <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
    ;
};

&right_encoder {
    status = "okay";
};
