# SPDX-License-Identifier: MIT

CONFIG_SOC_SERIES_NRF52X=y
CONFIG_SOC_NRF52840_QIAA=y
CONFIG_BOARD_MIKOTO_520=y

# Enable MPU
CONFIG_ARM_MPU=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=y
CONFIG_BUILD_OUTPUT_UF2=y

CONFIG_MPU_ALLOW_FLASH_WRITE=y
CONFIG_NVS=y
CONFIG_SETTINGS_NVS=y
CONFIG_FLASH=y
CONFIG_FLASH_PAGE_LAYOUT=y
CONFIG_FLASH_MAP=y
