/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "splitkb_aurora_lily58.dtsi"

/ {
	chosen {
		zmk,kscan = &kscan;
	};

	kscan: kscan {
		compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";

		label = "KSCAN";
		diode-direction = "row2col";

		row-gpios
			= <&pro_micro 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>
			, <&pro_micro 4  GPIO_ACTIVE_HIGH>
			, <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
			, <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
			, <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
			;

		col-gpios 
			= <&pro_micro 9  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			, <&pro_micro 8  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			, <&pro_micro 7  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			, <&pro_micro 6  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			, <&pro_micro 5  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			, <&pro_micro 15 (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
			;
	};
};

&right_encoder {
	status = "okay";
};

&default_transform {
	col-offset = <6>;
};
