/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */
 
#include "elephant42.dtsi"

&kscan0 {
    col-gpios
        = <&pro_micro 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};