/*
 * Copyright (c) 2020 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "microdox_common.dtsi"

/ {
    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        wakeup-source;
        diode-direction = "col2row";
        row-gpios
            = <&pro_micro 16 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 10 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 8  (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 9  (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;
    };
};
